Table des matières

[1 DALLES DANOLINE CREATIVE UNITY 3 1](#_Toc130821674)

[1.1 DALLES DANOLINE CREATIVE PLAZA A+ UNITY 3 : 1](#_Toc130821675)

[1.2 DALLES DANOLINE CREATIVE BELGRAVIA E+ UNITY 3 : 2](#_Toc130821676)

[1.3 DALLES DANOLINE CREATIVE CONTUR D+ UNITY 3 : 2](#_Toc130821677)

[2 DALLES DANOLINE CREATIVE UNITY 4 3](#_Toc130821678)

[2.1 DALLES DANOLINE CREATIVE PLAZA A+ UNITY 4 : 3](#_Toc130821679)

[2.2 DALLES DANOLINE CREATIVE BELGRAVIA E+ UNITY 4 : 3](#_Toc130821680)

[2.3 DALLES DANOLINE CREATIVE CONTUR D+ UNITY 4 : 4](#_Toc130821681)

# 1 DALLES DANOLINE CREATIVE UNITY 3

## 1.1 DALLES DANOLINE CREATIVE PLAZA A+ UNITY 3 :

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées modulaires à bords droits pour ossature T24. Dos en voile de verre ou de fibre végétale destiné à l'absorption acoustique. L'ossature sera de type apparente.

Dalles à perforations carrées de 3.5\*3.5mm (Unity 3) avec un décor imprimé polychrome ou monochrome.

Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors suivant le rythme choisi par la maîtrise d'œuvre.

Modules 600 x 600 x 12,5, perforations carrées de 3.5\*3.5mm. L’ossature apparente sera constituée d’une ossature T24 (Porteur entraxe 600 ou 1200mm et entretoise entraxe 600 ou 1200mm selon le type de pose).

- Marque : KNAUF

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CREATIVE (fichier vectorisé au choix de l’architecte)

- Dalles : ASPECT MONOLITHIQUE, perforations carrées de 3.5\*3.5mm entraxe 8.33mm couleur aux choix de l’architecte.

 Dimensions 600\*600\*12.5mm

- Bords : OSSATURE APPARENTE (A+ PLAZA UNITY)

- COV : Réduction avec CLEANEO

- Absorption acoustique w : de 0,80 (L) à 0,90 (L)

- Résistance au feu : A2-s1,d0

- Résistance à l'humidité : 70% HR, 25°C

- Qualité de l’air : A+

## 1.2 DALLES DANOLINE CREATIVE BELGRAVIA E+ UNITY 3 :

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées modulaires à bords feuillurés pour ossature T15. Dos en voile de verre ou de fibre végétale destiné à l'absorption acoustique. L'ossature sera de type apparente.

Dalles à perforations carrées de 3.5\*3.5mm (Unity 3) avec un décor imprimé polychrome ou monochrome.

Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors suivant le rythme choisi par la maîtrise d'œuvre.

Modules 600 x 600 x 12,5, perforations carrées de 3.5\*3.5mm. L’ossature apparente sera constituée d’une ossature T15 (Porteur entraxe 600 ou 1200mm et entretoise entraxe 600 ou 1200mm selon le type de pose).

- Marque : KNAUF

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CREATIVE (Fournir un fichier vectorisé)

- Dalles : ASPECT MONOLITHIQUE, perforations carrées de 3.5\*3.5mm entraxe 8.33mm couleur aux choix de l’architecte.

 Dimensions 600\*600\*12.5mm

- Bords feuillurés: OSSATURE APPARENTE (E+ BELGRAVIA UNITY)

- COV : Réduction avec CLEANEO

- Absorption acoustique w : de 0,80 (L) à 0,95 (L)

- Résistance au feu : A2-s1,d0

- Résistance à l'humidité : 70% HR, 25°C

- Qualité de l’air : A+

## 1.3 DALLES DANOLINE CREATIVE CONTUR D+ UNITY 3 :

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées modulaires à bords droits pour ossature T24. Dos en voile de verre ou de fibre végétale destiné à l'absorption acoustique. L'ossature sera de type cachée.

Dalles à perforations carrées de 3.5\*3.5mm (Unity 3) avec un décor imprimé polychrome ou monochrome.

Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors suivant le rythme choisi par la maîtrise d'œuvre.

Modules 600 x 600 x 12,5, perforations carrées de 3.5\*3.5mm. L’ossature cachée sera constituée d’une ossature T24 (Porteur entraxe 600 + distanceur dans le plénum).

- Marque : KNAUF

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CREATIVE (fichier vectorisé au choix de l’architecte)

- Dalles : ASPECT MONOLITHIQUE, perforations carrées de 3.5\*3.5mm entraxe 8.33mm couleur aux choix de l’architecte.

 Dimensions 600\*600\*12.5mm

- Bords : OSSATURE CACHEE (D+ CONTUR UNITY)

- COV : Réduction avec CLEANEO

- Absorption acoustique w : de 0,80 (L) à 0,90 (L)

- Résistance au feu : A2-s1,d0

- Résistance à l'humidité : 70% HR, 25°C

- Qualité de l’air : A+

# 2 DALLES DANOLINE CREATIVE UNITY 4

## 2.1 DALLES DANOLINE CREATIVE PLAZA A+ UNITY 4 :

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées modulaires à bords droits pour ossature T24. Dos en voile de verre ou de fibre végétale destiné à l'absorption acoustique. L'ossature sera de type apparente.

Dalles à perforations rondes diamètre 4mm (Unity 4) avec un décor imprimé polychrome ou monochrome.

Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors suivant le rythme choisi par la maîtrise d'œuvre.

Modules 600 x 600 x 12,5, perforations rondes diamètre 4mm. L’ossature apparente sera constituée d’une ossature T24 (Porteur entraxe 600 ou 1200mm et entretoise entraxe 600 ou 1200mm selon le type de pose).

- Marque : KNAUF

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CREATIVE (fichier vectorisé au choix de l’architecte)

- Dalles : ASPECT MONOLITHIQUE, perforations rondes diamètre 4mm entraxe 10mm couleur aux choix de l’architecte.

 Dimensions 600\*600\*12.5mm

- Bords : OSSATURE APPARENTE (A+ PLAZA UNITY)

- COV : Réduction avec CLEANEO

- Absorption acoustique w : de 0,70 à 0,75 (L)

- Résistance au feu : A2-s1,d0

- Résistance à l'humidité : 70% HR, 25°C

- Qualité de l’air : A+

## 2.2 DALLES DANOLINE CREATIVE BELGRAVIA E+ UNITY 4 :

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées modulaires à bords feuillurés pour ossature T15. Dos en voile de verre ou de fibre végétale destiné à l'absorption acoustique. L'ossature sera de type apparente.

Dalles à perforations rondes diamètre 4mm (Unity 4) avec un décor imprimé polychrome ou monochrome.

Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors suivant le rythme choisi par la maîtrise d'œuvre.

Modules 600 x 600 x 12,5, perforations rondes diamètre 4mm. L’ossature apparente sera constituée d’une ossature T15 (Porteur entraxe 600 ou 1200mm et entretoise entraxe 600 ou 1200mm selon le type de pose).

- Marque : KNAUF

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CREATIVE (Fournir un fichier vectorisé)

- Dalles : ASPECT MONOLITHIQUE, perforations rondes diamètre 4mm entraxe 10mm couleur aux choix de l’architecte.

 Dimensions 600\*600\*12.5mm

- Bords feuillurés: OSSATURE APPARENTE (E+ BELGRAVIA UNITY)

- COV : Réduction avec CLEANEO

- Absorption acoustique w : de 0,70 à 0,75 (L)

- Résistance au feu : A2-s1,d0

- Résistance à l'humidité : 70% HR, 25°C

- Qualité de l’air : A+

## 2.3 DALLES DANOLINE CREATIVE CONTUR D+ UNITY 4 :

Plafonds en plaques de plâtre cartonnées modulaires à bords droits pour ossature T24. Dos en voile de verre ou de fibre végétale destiné à l'absorption acoustique. L'ossature sera de type cachée.

Dalles à perforations rondes diamètre 4mm (Unity 4) avec un décor imprimé polychrome ou monochrome.

Toutes sujétions telles que découpes, calepinage et décors suivant le rythme choisi par la maîtrise d'œuvre.

Modules 600 x 600 x 12,5, perforations rondes diamètre 4mm. L’ossature cachée sera constituée d’une ossature T24 (Porteur entraxe 600 + distanceur dans le plénum).

- Marque : KNAUF

- Système : KNAUF DANOLINE

- Décor : CREATIVE (fichier vectorisé au choix de l’architecte)

- Dalles : ASPECT MONOLITHIQUE, perforations rondes diamètre 4mm entraxe 10mm couleur aux choix de l’architecte.

 Dimensions 600\*600\*12.5mm

- Bords : OSSATURE CACHEE (D+ CONTUR UNITY)

- COV : Réduction avec CLEANEO

- Absorption acoustique w : de 0,70 à 0,75 (L)

- Résistance au feu : A2-s1,d0

- Résistance à l'humidité : 70% HR, 25°C

- Qualité de l’air : A+